1/Số mạng con : subnet

2/ máy tính casio có thể thực hiện phép and ở hệ nhị phân