Con f: lenh tat cua config terminal

.

Graphical user interface, text, application

Description automatically generated

Graphical user interface, text, application

Description automatically generated

Text

Description automatically generated

Erase status-conf : xoa cai dat router 🡪 return ve router mới

Trong trường hợp lỡ xoá start up ,nhưng chưa reload , thì dùng write để ghi lại vào

Trong rip , lỡ gõ network sai thì truy cập vào router rip rồi gõ no network "ip"

3/CDP ( cisco discovery protocol ) : phương thức cho phép các thiết bị cisco giao tiếp với nhau

1. Lệnh "show cdp neighbors"

Router#show cdp neighbors

Capability Codes: R - Router, T - Trans Bridge, B - Source Route Bridge

S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater, P - Phone,

D - Remote, C - CVTA, M - Two-port Mac Relay

Device ID Local Intrfce Holdtme Capability Platform Port ID

SW1 Fas 0/1 143 S 3750 Fas 1/0/1

R2 Fas 0/2 129 R 2811 Fas 0/0

1. Lệnh "show cdp neighbors detail"

Duplex: Chứa thông tin về trạng thái duplex của kết nối giữa hai thiết bị.