23/ c

11/a

Đề 2:

2/ c

🡪 59

1. Đóng gói 🡪 Data Link -🡪 “Frame Header” 🡪 MAC nguồn và MAC đích ( = ARP )

Mở gói 🡪 Data link 🡪 FCS

1. Địa chỉ logic # ip
2. ip 🡨 tầng mạng
3. 88/a
4. 27/b+d
5. ICMP 🡨 báo truyền đường truyền mạng lỗi (bw 2 PC)
6. Ping 🡪 IP or tên miền
7. 28🡨 b,c,d
8. 29/ b + d
9. UDP 🡨 all cổng, gói tin non-thứ tự
10. A screenshot of a computer

    Description automatically generated with low confidence
11. Windown size 🡨 số lượng gói tin gửi đi
12. UDP 🡨tắc nghẽn
13. TCP/IP , internet 🡨 network
14. MAC 🡨 48 bit ( 6 byte)